Термостат KIT - для регулирования нагрева греющего кабеля, саморегулирующего кабеля

Применяется для автоматического управления нагревательного кабеля, для включения и отключения саморегулирующегося кабеля.
Подходит для управления обогревом:

* водопроводных труб,
* канализационных труб,
* дренажных труб,
* водостоков и желобов,
* обогрева грунта в теплицах,
* обогрева дорожек, ступеней, открытых площадок.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

Прибор заключен в корпус, внутри которого все соединения полностью герметичны, что позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью. Возможно кратковременное попадание воды.

Внутри прибора располагается чувствительный элемент, который определяет температуру окружающей среды и коммутирует сигнал на включение/отключение соединенных с термостатом устройств:

* Включение происходит при температуре окружающей среды +5ºС
* Выключение при температуре окружающей среды +15ºС

С длинной стороны к термостату подводится напряжение питания, с короткой стороны подводится нагревательный кабель. Соединения осуществляются с использованием **термоусадочных муфт с клеевым слоем (Ю. Корея),**  обеспечивающих полную герметичность соединений.

* Напряжение питания 220 Вт
* Максимальная мощность 2000 Вт, 10 А (2кВт)

При подключении к источнику питания загорается лампочка POWER, которая горит постоянно. Когда температура окружающей среды становится менее +5⁰С, срабатывает сенсор и к саморегулирующемуся нагревательному кабелю подается напряжение и кабель начинает нагреваться. В это время загорается лампочка OPERATING, которая оповещает о переходе системы в рабочее состояние (нагрев). При достижении температуры окружающей среды +15 ⁰ С, термостат переходит в режим ожидания, зеленая лампочка гаснет.

**Гарантия на термостат Kit - 1 год.**

**ЦЕНА - 600 руб.**