| **Технические характеристики** |
| --- |
| Вес нетто | 90 гр. |
| Габариты прибора | 75х75х52 мм |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Датчик температуры воздуха | встроенный |
| Диапазон регулирования температуры | от 5°С до +40°С |
| Допустимый диапазон рабочих температур | от -5°С до +50°С |
| Корпус | Пластик не распространяющий горение |
| Максимальная мощность нагрузки | 3520 Вт / 16 А |
| Напряжение сети | ~220 В (±5%), 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Сила тока | 16 А |
| Тип монтажа | накладной |
| Степень защиты | IP 20 |

**Терморегулятор 7000A** - накладной механический с встроенным датчиком воздуха. Подходит для управления системами обогрева: теплые полы, обогреватели.

**Отличительные особенности**

* Накладной монтаж, не требует установочной коробки.
* Работает по температуре воздуха в помещении
* Не требует монтажа выносного датчика.
* Предназначен для постоянного поддержания установленной температуры в пределах от 5°С до +40°С
* Удобная ручка установки температуры, светодиодный индикатор включенного состояния.

**Производство: Малайзия.**

**Гарантия: 12 мес.**