**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на строительство каминов и печей**

Представленные цены указаны ориентировочные с учетом строительных материалов и работ, для более точного расчета составляется смета с учетом всех пожеланий Заказчика по используемым материалам и видам работ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование конструкции** | **Стоимость материалов, руб** | **Стоимость работ, руб** |
| Отопительная кирпичная печь, размер по основанию 510х890мм, (на готовый фундамент) | 15 000 | 18 000 |
| Отопительная кирпичная печь, размер по основанию 510х1015мм, (на готовый фундамент) | 18 000 | 20 000 |
| Отопительная кирпичная печь, размер по основанию 640х890мм, (на готовый фундамент) | 20 000 | 25 000 |
| Отопительная кирпичная печь, размер по основанию 640х1015мм, (на готовый фундамент) | 25 000 | 35 000 |
| Отопительно-варочная печь "Шведка" 1015 х890 мм, кирпич полнотелый печной рядовой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная ДТ-4, дверка поддувальная чугунная ДП-2, дверка прочистная ДПр, плита варочная чугунная 2-х конфорочная, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 40 000 | 50 000 |
| Отопительно-варочная печь "Шведка" 1015 х890 мм, кирпич полнотелый печной лицевой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная со стеклом ОНЕГО, дверка поддувальная чугунная ДП-2, дверка прочистная ДПр, плита варочная чугунная 2-х конфорочная, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 58 000 | 70 000 |
| Отопительно-варочная печь с камином, 890х1280мм кирпич полнотелый печной лицевой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная со стеклом ДТ-4С, дверка поддувальная чугунная ДП-2, дверка прочистная ДПр, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 48 000 | 58 000 |
| Отопительно-варочная печь с камином, 1015х1280мм кирпич полнотелый печной лицевой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная со стеклом ДТ-4С, дверка поддувальная чугунная ДП-2, дверка прочистная ДПр, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 58 000 | 68 000 |
| Камино-печь, 1015х1280мм кирпич полнотелый печной лицевой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная со стеклом Лион, дверка поддувальная чугунная ДПК, дверка прочистная ДПр8, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 68 000 | 68 000 |
| Русская печь, 1150х1520мм, с нижним подтопком, с чугунной варочной плитой, кирпич полнотелый печной лицевой, отечественное печное литье: дверка топочная чугунная со стеклом Онего, дверка поддувальная чугунная ДПК, дверка прочистная ДПр8, колосник, задвижка, (строительство на готовый фундамент) | 75 000 | 80 000 |
| Камин кирпичный открытый из печного лицевого кирпича, размер по основанию ширина 1140, глубина 890мм, размер топки ширина 640мм, высота 490, глубина 510мм (строительство на готовый фундамент) | 38 000 | 40 000 |
| Камин кирпичный открытый из огнеупорного кирпича, размер по основанию ширина 1140, глубина 890мм, размер топки ширина 640мм, высота 490, глубина 510мм (строительство на готовый фундамент) | 45 000 | 40 000 |
| Банная печь из печного лицевого кирпича, с открытой каменкой и баком для воды на 60литров, размер по основанию 1015х890мм, (строительство на готовый фундамент) | 58 000 | 70 000 |
| Банная печь с камином из печного лицевого кирпича, с открытой каменкой и баком для воды на 100литров, размер по основанию 1650х1150мм, (строительство на готовый фундамент) | 90 000 | 90 000 |
| Строительство кирпичного дымохода в 4 кирпича |  |  |
| Строительство кирпичного дымохода в 5 кирпичей |  |  |
| Строительство кирпичного дымохода в 6 кирпичей |  |  |
| Устройство фундамента под печи, камины | 20 000 | 20 000 |

**Облицовка печей, каминов декоративными материалами**

**Стоимость работ указана без учета облицовочных материалов.**

|  |  |
| --- | --- |
| Штукатурка поверхности с последующей покраской (м2) | 2 500руб |
| Облицовка поверхности искусственным камнем (м2) | 2 500руб |
| Облицовка поверхности терракотовой плиткой, с последующей расшивкой швов затиркой (м2) | 2 900руб |
| Облицовка поверхности клинкерной плиткой, керамогранитом, с последующей расшивкой швов затиркой (м2) | 3 300руб |
| Облицовка поверхности гранитом, мрамором (м2) | 3 900руб |
| Облицовка поверхности изразцовой плиткой с последующей расшивкой швов затиркой (м2) | 7 500руб |

**Составление эскизного проекта печи, камина**

|  |  |
| --- | --- |
| **Эскиз печи, камина.**  В состав эскиза входит: визуализация 1-2 ракурса, спецификация на материалы. Срок изготовления 3-5 дней. | 5 000руб |
| **Эскизный проект.**  В состав эскизного проекта входит: визуализация в 2-3 ракурса, размеры, сметный расчет с фото используемых материалов. Срок изготовления 5-7 дней. | 8 000руб |